**重点实验室和实验教学中心常见危险化学品名录**

1. **爆炸品：**

高氯酸[浓度＞72%]，2,4,6-三硝基苯酚[干的或含水＜30%]

1. **易燃液体：**

丙酮，石油醚，甲醇，乙醇，含一级易燃溶剂的合成树脂[醇酸树脂、酚醛树脂、有机硅树脂、环氧树脂]，正丁醇

1. **遇湿易燃物品：**

镁或镁合金[片、带或条状,含镁＞50%]，镁粉或镁合金粉[铈镁合金粉、镁铝粉]，铝粉[未涂层的]

1. **氧化剂：**

过氧化氢[含量20%～60%][含量8%～20%]，高氯酸[浓度50%～72%]，高锰酸钾[等 高锰酸盐]，硝酸钠[等 硝酸盐]，过硫酸铵，三氧化铬[无水]，重铬酸钾[等 重铬酸盐]，硝酸铁，亚硝酸钠[等 亚硝酸盐]

1. **毒害品：**

铍/汞/铅/砷/硒/磷化合物、氰化物，氟化钾[等 无机氟化合物]，硫酸铜，石棉

**6.腐蚀品：**

**（1）酸性腐蚀品：**

硝酸，硫酸，盐酸，磷酸，氢氟酸，高氯酸[浓度≤50%]，氟硼酸，铬酸溶液，三氯化铁，乙酸[含量＞80%]乙酸溶液[含量10%～80%]

**（2）碱性腐蚀品：**

氢氧化钠，[氢氧化钾]

**（3）其他：**

氟化氢铵，氯化铜

**【！！！注意！！！】以下废液<不能互混>：**

**1. 过氧化物、高氯酸、高锰酸钾和有机物；【燃爆】**

**2. 易燃易爆品和氧化剂；【燃爆】**

**3. 硝酸盐和硫酸；【强挥发】**

**4. 挥发性酸和不挥发性酸；【强挥发】**

**5. 亚硝酸盐和酸类物质；【毒气】**

**6. 二氧化锰、高锰酸钾、高氯酸 等不能与浓盐酸混合。【毒气】**

**另：氟化合物废液不可用玻璃容器回收！**